; Linker Control File (scatter-loading)
;

PRG 0 PI               ; Programming Functions
{
  PrgCode +0           ; Code
  {
    * (+RO)
  }
  PrgData +0           ; Data
  {
    * (+RW,+ZI)
  }
}

DSCR +0                ; Device Description
{
  DevDscr +0
  {
    FlashDev.o
  }
}
